|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requalification paysagère du quartier Biron à Escaro** |  |  |
| *offre de*  |
|  | **TRAVAUX** | **Unt** | **Qt** | **Prix/U** | **Montant**  |
| **LOT 1** | **TERRASSEMENTS – ESPACES VERTS**  |   |   |   |   |
|   | Nivellement et épierrage de terrain, profondeur moyenne 0,40m, compris tri de pierres | m3 | 280 |  |   |
|   | Engazonnement essences locales (fourniture Pnr) | m2 | 700 |  |   |
|   | Dessouchage d'arbres compris évacuation des racines  | U | 1 |  |   |
|   | Plantations d'arbre compris fosse de plantation, fourniture d'arbre d'ombrage 14-16 | U | 1 |  |   |
|   | **TOTAL LOT 1 H.T** |  |  |  | **0,00**  |
| **LOT 2** | **MURETS EN PIERRE**  |   |   |   |   |
| **2.1** | **Muret 1 Niveau épicerie - hors demande de subvention** |  |  |  |
| **2.2** | **Muret 2 Entrée de l'épicerie** |  |  |  |  |
|   | Fouilles et fondations béton (prof 0,5m) | m3 | 1 |  |   |
|   | Création de muret de soutènement, pierre locale maçonnée (Lg 4ml, Ht moyenne 0,7m, ep 0,50m), compris couronnement, hors fourniture pierres | m3 | 1,5 |  |   |
|   | Remblaiement matériaux filtres à l'arrière (ep 0,50m) | m3 | 1,5 |  |   |
|   | **Sous-total H.T** |  |  |  | **0,00**  |
| **2.3** | **Muret 3 Côté épicerie**  |  |  |  |  |
|   | Fouilles et fondations béton (prof 0,5m) | m3 | 1 |  |   |
|   | Création de muret de soutènement, pierre locale maçonnée (Lg 3,5ml, Ht moyenne 1,20m, ep 0,50m), compris couronnement, hors fourniture pierres | m3 | 2 |  |   |
|   | Remblaiement matériaux filtres à l'arrière (ep 0,50m) | m3 | 2 |  |   |
|   | **Sous-total hors option** |  |  |  | **0,00**  |
| **2.4** | **Muret 4 Niveau Grall**  |  |  |  |  |
|   | Réfection de couronnement en pierres maçonnées sur la partie 1 (Lg 16ml, Ht moyenne 0,3m) | m2 | 5 |  |   |
|   | Démolition et terrassements préalables de la partie endommagée (partie 2), avec récupération des pierres | m3 | 11 | 30,00  |   |
|   | Fouilles et fondations béton (prof 0,5m) | m3 | 7 |  |   |
|   | Construction de muret de soutènement sur partie 2 (Lg 27,5ml, Ht moyenne 0,80m, ep 0,50m), compris couronnement, hors fourniture pierres  | m3 | 11 |  |   |
|   | Fourniture de pierres | m3 | 11 |  |   |
|   | **Sous-total H.T avec option** |  |  |  | **0,00**  |
|   | **TOTAL LOT 2 H.T - OFFRE DE BASE PIERRE MACONNES** |  |  |  | **0,00**  |
| **LOT 3** | **MOBILIER** |   |   |   |   |
|   | Fourniture et pose de tables pique-nique bois local ou châtaignier, compris massifs béton et scellement (Dimensions bancs Ht 50cm\*lg 50cm\*Lg 200cm ; tables Ht 75cm\*lg88cm\*Lg200cm) | U | 1 |  |   |
|   | Fourniture et pose de de banc en bois local ou châtagnier, compris massifs béton et scellement (Dimensions Ht 50cm\*lg 50cm\*Lg 200cm) | U | 1 |  |   |
|   | Fourniture et pose de barrières bois 2 lisses ou câbles tendus inox (ht 1m, pin traité, châtagnier ou acacia, finition rustique) compris plots béton pour scellement  | ml | 48 |  |   |
|   | **TOTAL LOT 3 H.T** |  |  |  | **0,00**  |
|  | **TOTAL LOTS 1 + 2 + 3 H.T OFFRE DE BASE** |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | signature et cachet de l'entreprise,  |  |  |  |  |
|  | le |  |  |  |  |
|  | à |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |